HDF5 "testaccu.hdf5" {
DATASET "/name/accu_data" {
   DATATYPE  H5T_IEEE_F32LE
   DATASPACE  SIMPLE { ( 2, 4 ) / ( 2, 4 ) }
   DATA {
   (0,0): 10, 0, 15, 0,
   (1,0): 20, 0, 25, 0
   }
   ATTRIBUTE "CLASS" {
      DATATYPE  H5T_STRING {
         STRSIZE 6;
         STRPAD H5T_STR_NULLTERM;
         CSET H5T_CSET_ASCII;
         CTYPE H5T_C_S1;
      }
      DATASPACE  SCALAR
      DATA {
      (0): "CARRAY"
      }
   }
   ATTRIBUTE "TITLE" {
      DATATYPE  H5T_STRING {
         STRSIZE 9;
         STRPAD H5T_STR_NULLTERM;
         CSET H5T_CSET_ASCII;
         CTYPE H5T_C_S1;
      }
      DATASPACE  SCALAR
      DATA {
      (0): "accu data"
      }
   }
   ATTRIBUTE "VERSION" {
      DATATYPE  H5T_STRING {
         STRSIZE 3;
         STRPAD H5T_STR_NULLTERM;
         CSET H5T_CSET_ASCII;
         CTYPE H5T_C_S1;
      }
      DATASPACE  SCALAR
      DATA {
      (0): "1.1"
      }
   }
}
}
